Pregão Eletrônico 90008/2024

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 6**

Recebido em 11/09/2024 – 17:38

**Solicitação:**

**ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**ITEM 6 – SERVIDOR**

**Questionamento 1:** No ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ITEM 6 – SERVIDOR, não foi encontrado as especificações com base no armazenamento, referente aos discos que deverão ser configurados no servidor. Solicitamos esclarecer, se o equipamento não deverá vir configurado com nenhum disco de armazenamento, ou informar qual modelo/tipo e volumetria deve ser considerada.

**PROCESSADOR**

d) A potência máxima de cada processador não deverá exceder a 8SW de consumo de energia.

**Questionamento 2:**Os novos processadores da família Intel Xeon da 3ª, 4ª e 5ª geração, possuem um TDP mais elevado, o modelo de processador que virá configurado no equipamento que pretendemos ofertar Intel Xeon 4310, possui um TDP de 120W. Neste sentido, se tratando de gerações mais atuais de processadores, entendemos que será aceito processador com até 120W de consumo de energia. Nosso entendimento está correto?

**DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS ITENS I4, I5, I6 E I7**

1. Entende-se por instalação a montagem física dos equipamentos e acessórios fornecidos, bem como a configuração lógica de todos os equipamentos e *softwares*envolvidos, de acordo com o cenário requerido pela CONTRATANTE.

2. São de responsabilidade da CONTRATADA, entre outras atividades: a desembalagem dos equipamentos, a instalação física incluindo a fixação dos equipamentos nos locais adequados, a ativação e configuração lógica deles, as conexões de rede, atualização de softwares recomendadas e os testes de pré-operação dos PRODUTOS, conforme os requisitos e condições descritos neste documento e no Estudo Técnico Preliminar.

3. A CONTRATANTE providenciará a infraestrutura elétrica e a infraestrutura de dados nos locais de instalação dos PRODUTOS.

**Questionamento 3:**Entendemos que a instalação do servidor será somente física, uma vez que o equipamento será entregue sem sistema operacional. Nesse sentido, entendemos que a instalação do servidor compreende os seguintes requisitos: Desembalagem do produto; Instalação e montagem do equipamento através de trilhos deslizantes no RACK da CONTRATANTE; Conexão das fontes de alimentação elétrica em réguas com alimentações distintas; Ligar o equipamento e atualização de firmware. Nosso entendimento está correto?

**Resposta da nossa área técnica:**

Referente os esclarecimentos solicitados, compreendemos que no caso do Servidor, seria melhorar revogar o item, pois a falta da descrição referente a Unidade de Armazenamento pode possibilitar que a empresa entregue um equipamento sem o Armazenamento, ou até mesmo com baixa capacidade de armazenamento.

Considerando que os demais questionamentos também são sobre o item Servidor, não responderemos pois solicitamos a revogação do mesmo.